{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,7],[19,0,19,5],[19,6,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["安庆师范学院物资设备采购报价表 （AQSY201511-07X）"]
["序号","名  称","规格及性能指标","数量","数量单位","投标产品品牌、型号及规格","单价（元）","总价（元）"]
[1,"直流稳压电源","1、0~30V电压连续可调；\n2、稳压，稳流自动转换；\n3、电压电流预置输出。\n4、输出电压：0~30V\n5、输出电流：0~5A\n6、负载效应：≤1x10-4 +2mV\n7、波纹及噪声：≤0.3mV\n8、电源效应≤1x10-4 +2mV\n9、指示方式：数显\n10、电源：220V±10%,50Hz±4%\n11、机身重量：2.5kg～3kg（约）\n11、机身尺寸：240（深）mm×160（高）mm×105（宽）mm\n\n\n  \n",6,"台"]
[2,"韦氏起电机","1、电梳由针状金属杆或柬状裸铜丝制成。\n2、在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离55mm。在温度为5～30℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离30mm。\n3、起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构。\n4、底座采用绝缘性能优良的塑料或其它同等性能的材料制成。\n5、起电盘采用直径275mm，厚3mm的有机玻璃板制成。\n6、两盘盘面不平度应使起电盘在转动中两盘内侧任一点间距离2.5mm，最大不超过5.5mm。\n7、起电盘中心轴横向窜动量1mm。手摇转柄轴横向窜动量2mm。\n8、起电盘径向跳动，两盘跳动量1.5mm。\n9、电刷在起电盘上与铝箔接触良好。\n10、起动盘转动应平稳灵活，在手摇转柄转速120转／分的条件下，仪器无颤动现象。\n11、起电盘上铝箔粘接整齐牢固。\n12、莱顿瓶极板涂敷高度应120mm，涂敷层牢固不得有划伤或局部脱落。\n13、产品符合JY115－82《感应起电机》的要求。\n14、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定\n",6,"台"]
[3,"低气压放电管组","六支外形相同，压强分别为5300Pa（40mmHg）、1300Pa（10mmHg）、400Pa(3mmHg)、130Pa(1mmHg)、13Pa(0.1mmHg)、2.7Pa(0.02mm-Hg)、的封闭玻璃管组成。",5,"套"]
[4,"电谐振演示器","电谐振演示器：用莱顿瓶、金属线框、放电球组成发振电路；用莱顿瓶、金属线框、小电珠、带卡氖管组成谐振电路，线框两边装有立柱和底座，有支架支持住立延长杆，用滚花螺丝固定立延长杆位置，使线框组成一个整体，各部均采用螺扣结合。外形尺寸：240mm×180mm×110mm。",5,"台"]
[5,"直流电阻电桥","1.总有效量程：1Ω～11.11MΩ \n2.测量盘：1000Ω×10+100Ω×10+10Ω×10+1Ω×10 \n3.量程倍率：×0.001、×0.01、×0.1、×1、×10、×100、×1000 \n4.温度、相对湿度使用范围： 有效量程≥106Ω为10～30℃、25%～75% 有效量程＜106Ω为5～35℃、25%～80%\n5.内附指零仪： 电流常数：＜6×10-7A/mm 阻尼时间：4s以内 \n6.测量盘残余电阻：≤0.02Ω ",4,"台"]
[6,"阴极射线管（示磁效应）","1 管内真空度范围0.13帕（1×10－3托）～0.07帕（5×10－4托）\n\n2主管直径不小于40mm，管长不小于270mm。电极相距不小于219mm。\n3荧光板长不小于120mm，宽不小于35mm。荧光板与玻管轴线约成10°夹角，其正面涂荧光粉。挡板开缝宽0.8～1mm。",4,"只"]
[7,"阴极射线管（示直进效应）","1 管内真空度范围0.13帕（1×10－3托）～0.07帕（5×10－4托   2  挡板端玻壳直径不小于80mm，管长不小于235mm。3、挡板用厚不小于0.8mm，直径45mm的铝板加工而成，在支架上能灵活翻动并能直立。",4,"只"]
[8,"阴极射线管（示机械效应）","机械效应管直径不小于45mm，管长不小于235mm。",4,"只"]
[9,"演示电表","具备电流、电压、电流计功能",15,"只"]
[10,"投影仪","1、支持近距离投影，投影技术：3LCD，0.63英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板×3；2、标称亮度：≥3500（ISO21118国际标准亮度）/对比度：≥2000:1/标准分辨率:1024*768(XGA)；3、高效防尘过滤系统、断电保护。顶部换灯，只需拆下盖板即可更换新的灯泡，维护简单方便。支持无线网络投影，可选配无线网卡。4、自动垂直梯形校正、无信息源时，可设自动关机（时间可调）和进行待机状态、投影开机自动切换到VGA模式等环保节能投影机；5、投影方式：支持正投、背投、桌面、吊装；6、投影机自带扬声器≥16W；功耗：≤337W；）灯泡类型：超高压汞灯；灯泡功率≤230W；投影机灯泡寿命：≥4000小时以上（标准模式）, 节能模式灯泡寿命≥6000小时以上；7、变焦比：≥1.2倍；投影画面尺寸：30-300英寸（或40-300英寸）；8、接口：输入端子：RGB输入：模拟RGB：15针微型D-sub端子×2； HDMI输入：HDMI端子×1；视频输入：分量视频：15针微型D-sub端子×2(RGB输入共用)；S-视频：微型DIN端子×1；复合视频：RCA端子×1；音频输入：微型立体声端子×2；RCA端子×2（L/R）；输出端子：RGB输出：模拟RGB：15针微型D-sub端子×1；音频输出：RCA端子x2(L/R)；控制端子：USB端口：USB显示；无PC演示/无线网络：USB(A)×2(USB无线网卡为选购件)；两路USB（ USB A用于记忆浏览，USB B读取图片、PDF文件等）；控制端口：RS232C：9针D-sub端子×1；网络端口：RJ-45端子×1；9、质保时间：≥3年/灯泡6个月。主机包括灯泡必须为原厂原装正品。",1,"台"]
[11,"滑线变阻器","0-30欧，1.5A；长度不小于250mm",20,"只"]
[12,"气垫导轨附件","配套120mm气垫导轨",6,"盒"]
[13,"惯性秤","研究物体惯性质量与引力质量的关系和重力对惯性秤的影响,学习用另一种质量测定法和原理。计时计数仪：九位数显，计时999.999999s，分辨率1μs，计数0～999次可任意设定存储查询，采用高灵敏度光电门。含钢卷尺×1，细线×1，砝码（25g）×7，小圆柱（103g）×1，大圆柱（189.5g）×1。",6,"台"]
[14,"电振音叉","音叉频率约100周/秒。可实验迈德氏弦震动。本仪器为一大型音叉，由整块的钢材切削而成。在两叉枝的顶端，装置记录笔尖一对，以供记录波纹之用。叉柄固着于木质底板上的Ω型底坐上，在两叉枝间距叉顶约三分之一处，装置一电磁铁，在左侧叉枝的外侧配备断续接触器，接通电流后，配合音叉的振动，形成励磁线圈断续通电，致使电磁铁产生间断吸力，驱使音叉作长期的振动。本音叉频率约为100周/秒，每具音叉的实际频率数均用硬印标出。标出的频率数据就是是音叉顶部装有一对记录笔尖的频率，如将此等附件连同螺丝全部卸去，则频率约增加4分之3周。由于音叉叉枝质量较大，故在实验中如弦振动驻波试验等，负荷稍有变动时，对频率的影响不大。\n将本仪器底板上所附电源输出叉头接在底板的接线柱上（或根据需要另接电源），调节断续器接触点螺丝，使音叉维持稳定振动，叉端振幅约达1.5m/m。调节适度后，即将螺帽固紧使不至松动。一次调节后如所用电源的电压不变，则以后使用时可不必再行调节。在使用时如音叉呈静止状态,则断续器不能起正常的作用。故在接通电流时，可轻敲叉枝，协助音叉起动。\n音叉的叉枝上如发生锈蚀等变化或附着厚层油污，能直接影响音叉的频率，故在使用之前，须以柔软纱布将油污楷试洁净，在使用完毕之后，须遍涂防锈油，音叉须放置于干燥处，以防锈蚀。\n",6,"只"]
[15,"马德保半球","材质铸铁，直径不小于100mm，质量约2kG，配备封口材料。",6,"只"]
[16,"真空抽气机","配套马德堡半球\n",4,"台"]
[17,"牛顿管","材质：硬质透明玻璃；内经：50mm；长度：1000mm；端口配有电磁铁装置；内有羽毛，、重物等配件。",6,"只"]
["合计（大写）： ",{"$nulls":5},"（￥         元 ）"]
["供货要求：",null,"1.合同签订之日起20个工作日内供货安装调试完毕；"]
[null,null,"2.由供货单位免费送至学校制定地点并安装调试到位，并提供三包。"]
[null,null,"3.承诺免费质保     年(至少1年）。"]
[null,null,"投标单位（公章）："]
[null,null,"联系人："]
[null,null,"手机号："]
[null,null,"日期："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}