{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,6],[13,0,13,2],[13,4,13,6],[14,0,14,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["安庆师范学院仪器设备采购报价表(AQSY201208-02L)"]
["序号","名  称","规格及性能指标","投标产品品牌、型号及规格","数量","单价（元）","总价（元）"]
[1,"投影机","投影技术:LCD或DLP /亮度≧3500；ISO流明及以上（根据21118国际标准测定）/标准分辨率:1024*768；对比度: ≧3000:1；信号输出入接口：HDMI (支持声音输入) x 1,VGA(YPbPr/ RGB) x2, S-Video x1, 合成视讯x1,Mini-jack立体声输入 x 3, Mini-jack 立体声输出x1, VGA输出x1, mini USB Port (供遥控鼠标/Service) x1, \n+12V继电器输出x 1,RS232 控制接口x1, RJ45( LAN网络控制) x 1。 HELP辅助按键设计。遥控器内建镭射笔功能（提供原厂授权原件，亮度检测报告及原厂售后服务承诺书）",null,3]
[2,"120英寸电动幕布","电动玻珠型，进口电机亮度系数≧2.8，有效散射视角≧70度 增益， ",null,3]
[3,"专用吊架","钢制，防盗，防尘",null,3]
[4,"计算机","G630/2G/500G/512M独立显卡/HDMI高清接口/1耳机插孔，1麦克风插孔，8个USB 2.0接口/背板：1 VGA外接显示器接口，1个HDMI高清接口，1个DVI-D接口，1个1 PS/2键盘接口，1 PS/2鼠标接口，1 RJ45 LAN接口，1串口， 20寸液晶",null,3]
[5,"中央控制器","智能多媒体控制系统   USB接口2.0及以上，集成VGA矩阵3*2、音视频矩阵4*2、3路电源管理（一键开关机控制投影机、电脑、功放等电源）、金属按键。可通过红外或串口控制外接设备、投影机关机延时功能、 电动幕升降、音量增减、电源接口、RS232接口、RJ45口、USB口、3.5mm音频口。质保三年。和多媒体一体化控制讲台集成在一起。",null,3]
[6,"钢制讲台","多媒体一体化控制讲台；1400*800*1000MM，尺寸可根据现场情况定制、1.5MM冷轧钢板、静电喷塑，上表面有钢化玻璃显示窗，边角部位平滑圆弧过度，预留中控、电脑主机、显示器、键盘鼠标、音箱等安装位置；塑胶出线口、多孔散热。内部两侧设置音箱安装位置，并对侧面开出音孔，采用饶舌机械锁防盗设计。",null,3]
[7,"音箱设备","专业教学音箱；额定功率...60W；额定阻抗...8Ω；频响.......80Hz—18KHz；灵敏度.....88dB；重量.......5Kg；箱体尺寸...400×250×170mm；需提供原厂商针对本项目的授权书原件。",null,3]
[8,"功放","专业教学功放   四路音源、二路话筒输入；线路和话筒音量、高低音音调单独可调；P2060K具有A组与A+B并组定阻功率输出切换； 线路输入灵敏度-10dB；话筒输入灵敏度-34dB；频率响应20Hz~20KHz；输出功率.2×60W/8Ω；信噪比≥70dB；失真度≤0.8％；净重5Kg；需提供原厂商针对本项目的授权书原件。",null,3]
[9,"教学话筒","鹅颈台式背驻极电容话筒；面板带有开关，使用方便；价格低廉，经济实惠；适合会议、演讲、聊天等用途；两节5＃电池可连续使用4000小时；换能方式.驻极体电容式；频率响应...50Hz-14000Hz；输出阻抗...600Ω；灵敏度.....-63dB±5dB；指向性.....单一指向；参考拾音距离..10-40cm；供电电源..DC3V 5号电池×2。",null,3]
[10,"无线话筒","VHF频段一拖二双频单通道无线麦克风 ★ MR-8000采用双重抗干扰音频锁定码导频电路. ★ 采用军用高频元件,稳定可靠. ★ 专业传声极头,高质保真,19英寸机架安装. ★ 话筒外表防刮防磨涂层更耐用。★ 双话筒混合输出，及单话筒独立输出。★ 接收方式:双频道单接收 ★ 高音质、高稳定性，适用于实况演出、乐队、会议、KTV包房、家庭使用等。 ★ 实用灵敏度:输入12dBuv,偏移度等于15KHz时,S/N比达到80dB 以上假象干扰比:大于63dB ★ 谐波干扰比:80dB以上 ★ 音频输出:770mV/5K欧姆负荷阻抗。★ 电源供应:AC220V/50HZ★ 尺寸(mm) : 482X180X45",null,3]
[11,"防盗门窗","0.8CM厚不锈钢，具体尺寸看现场D201、203、205教室全部门窗，联系人：连老师，电话：13305561615",null,3]
["合计（元）：人民币",{"$nulls":3},"（￥                ）"]
["备注：以上设备免费提供安装辅材，并免费提供安装、调试和现场培训服务。"]
[null,"报价单位（公章）：",null,"联系人："]
[null,"报价日期：",null,"联系电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}