{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,6],[7,0,7,1],[7,3,7,6],[8,0,8,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["安庆师范学院仪器设备采购报价表(AQSY201509-05X)"]
["序号","仪器名称","产品规格及参数","投标产品品牌、型号及规格","数量","单价（元）","总价（元）"]
[1,"鼓风干燥箱","电源电压：220V   50HZ;控温范围:RT+10℃～250℃，数显;精确度：±1℃;输入功率：1.2KW;内胆材质：不锈钢内胆尺寸（mm）：450×450×350;外形尺寸（mm）:630×740×550;载物托架：2块;定时范围：0～999 minutes",null,1]
[2,"坩埚电阻炉","炉膛尺寸（㎜）：φ150×200；温度范围：室温～1000℃；功率（KW）：3；配套高温数显温控仪；配套热电偶（铂铑）：0-1600℃。",null,1]
[3,"小型液压纽扣电池封装机","封装压力:0~200Kg/cm2；手摇杆操作力度小于6kg；模具材质: 日本进口永不锈钢及特种油钢；结构件材质: 合金铝及高强度的铬钢,表面经过环保电镀和喷涂处理永不生锈；产品尺寸:228mm X 176mm X 310mm",null,1]
[4,"八通道电池测试仪","通道数：8通道；通讯方式：RS232；输入电源：AC220V±10%，50Hz；电流控制范围：0.05A-3A；电流测量范围：0.05A-3A；电流测量精度：±（0.1%FS+0.1%RD）；电压控制范围：恒流充电0.01V-5V，恒压充电3V-5V，放电0V-5V；电压测量范围：0.01V-5V；电压测量精度：±（0.1%FS+0.1%RD；工步时间设置范围：1-720min；时间测量分辨率：1S；连续循环范围：1-999次；数据记录条件：△t，△V,△I",null,2]
[5,"湿膜制备器","制备器材质:高级不锈钢耐磨材质；有效涂布宽度：80mm；总长：100mm；四面制备，规格/精度为25±2 50±2 75±2 100±2；",null,1]
["合计：（大写）",null,null,"（￥             元）"]
["备注：1.供货商负责将以上设备免费送至采购方指定地点并安装调试到位，提供免费三包。"]
[null,"报价单位（公章）：",null,"联系人："]
[null,"报价日期：",null,"联系电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}